# Diagnose

Die Registerkarte Diagnose enthält Informationen darüber, wie die OCRMax-Funktion Zeichen im Inspektionsbereich segmentiert hat. Diese Daten sind möglicherweise hilfreich, um festzustellen, inwiefern bestimmte Parameter anzupassen sind, oder ob Zeichen und/oder Zeichenfragmente korrekt segmentiert sind. Verwenden Sie diese Registerkarte in Verbindung mit dem Parameter „Diagnose anzeigen“, um Diagnosedaten grafisch darzustellen.

Hinweis: Diese Registerkarte wird automatisch aktualisiert, wenn mindestens ein Parameter verändert und/oder ein neues Bild aufgenommen oder geladen wird.

## Akzeptierte Zeichen

- Breite: Gibt das Minimum und Maximum der gemessenen Breite akzeptierter Zeichen in Pixel an.
- Höhe: Gibt das Minimum und Maximum der gemessenen Höhe akzeptierter Zeichen in Pixel an.
- Größe: Gibt das Minimum und Maximum der gemessenen Größe akzeptierter Zeichen in Pixel an.

## Akzeptierte Fragmente

- Größe: Gibt das Minimum und Maximum der gemessenen Größe akzeptierter Fragmente in Pixel an.
- Kontrast: Gibt das Minimum und Maximum des gemessenen Kontrasts akzeptierter Fragmente als Prozentwert an.
- Abstand zur Hauptlinie (%): Gibt den maximalen y-Abstand aller akzeptierten Fragmente als Prozentwert der Hauptlinienhöhe an.

## Hauptliniendaten

- Hauptlinienwinkel: Gibt die Winkelausrichtungsdaten der Zeichenbereiche relativ zum Inspektionsbereich in Grad an.
- Neigung von Zeichen: Gibt die Neigungsdaten der Zeichenbereiche relativ zum Inspektionsbereich in Grad an.
- Zeichenneigung: Gibt das Minimum und Maximum der Neigungsmessung des Zeichens in Pixel an.
- Zwischenraum zwischen Zeichen: Gibt das Minimum und Maximum der gemessenen Zwischenräume zwischen Zeichen in Pixel an.
- Zwischenraum in Zeichen: Gibt das Minimum und Maximum der gemessenen Zwischenräume in Zeichen in Pixel an.

## Abgelehnte Zeichen

- Breite: Gibt das Minimum und Maximum der gemessenen Breite abgelehnter Zeichen in Pixel an.
- Höhe: Gibt das Minimum und Maximum der gemessenen Höhe abgelehnter Zeichen in Pixel an.
- Größe: Gibt das Minimum und Maximum der gemessenen Größe abgelehnter Zeichen in Pixel an.

Hinweis: Sind keine abgelehnten Zeichen vorhanden, wird #ERR angezeigt.

## Abgelehnte Fragmente

- Größe: Gibt das Minimum und Maximum der gemessenen Größe abgelehnter Fragmente in Pixel an.
- Kontrast: Gibt das Minimum und Maximum des gemessenen Kontrasts abgelehnter Fragmente als Prozentwert an.
- Abstand zur Hauptlinie (%): Gibt den maximalen y-Abstand aller abgelehnten Fragmente als Prozentwert der Hauptlinienhöhe an.