# Aktualisieren des Jobs im Adapter

Aktualisieren Sie den Job, damit er generierte Daten in die SPS schreibt. Halten Sie dazu den Job auf dem In-Sight-Vision-System an, indem Sie entweder auf die Option Job > Offline oder das Symbol Offline klicken oder indem Sie auf F5 drücken. Richten Sie anschließend eine neue Schaltfläche auf der WebHMI des Jobs ein, die Sie zum Lesen der Daten aus der SPS verwenden können.