# EditAnnulus

Insère un contrôle interactif Anneau dans la feuille de calcul. Lorsque le contrôle est sélectionné, l’affichage passe en Mode Graphiques interactifs : la position et la taille de l’anneau peuvent alors être ajustées.

Remarque : Pour accéder à la Feuille de propriétés de EditAnnulus, effectuez un clic droit sur le contrôle EditAnnulus et sélectionnez Modifier la fonction. Si le paramètre Région externe (par exemple, la fonction DetectBlobs) fait référence à une fonction EditAnnulus dont le paramètre Rayon interne a pour valeur 0, #ERR peut être renvoyé. Si le cas se présente, utilisez une fonction EditCircle au lieu de la fonction EditAnnulus.

## EditAnnulus – Entrées

Paramètre | Description
Image | Ce paramètre utilise les Références à des cellules pour une cellule de feuille de calcul qui contient une structure de données Image. Ce paramètre doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Image. Par défaut, le paramètre fait référence à A0, la cellule contenant la structure de données Image renvoyée par la fonction. Ce paramètre peut également faire référence à d’autres structures de données Image, telles que celles renvoyées par les Fonctions Image ouFonctions de conversion de coordonnées de l’outil de vision. Ce paramètre peut également faire référence à d’autres structures de données Image, telles que celles renvoyées par les fonctions Image ou Fonctions de conversion de coordonnées de l’outil de vision.
Repère | Détermine le système de coordonnées de l’image dans lequel est défini l’anneau d’entrée.
X | L’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Déplacer | Désactive ou active la capacité d’ajustement de la position de l’anneau d’entrée.
0 = OFF | L’anneau ne peut pas être déplacé.
1 = ON (par défaut) | L’anneau peut être déplacé.
Taille | Désactive ou active la capacité d’ajustement des rayons de l’anneau d’entrée.
0 = OFF | L’anneau ne peut pas être redimensionné.
1 = ON (par défaut) | L’anneau peut être redimensionné.
Remarque : Les rayons intérieur et extérieur de l’anneau peuvent être ajustés.
Nom | Détermine une légende pour l’élément de contrôle EditAnnulus dans la feuille de calcul.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques EditAnnulus superposés à l’image.
0 = masquer tout | L’anneau est masqué, sauf lorsque la cellule contenant la fonction EditAnnulus est mise en évidence dans la feuille de calcul.
2 = graphiques d’entrée uniquement | L’anneau est affiché à tout moment.

## EditAnnulus – Sorties

Résultats | Un tableau de résultats est automatiquement créé dans les cellules adjacentes, à droite du contrôle EditAnnulus . Les Fonctions Vision Data Access (VDA) Structures suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
X | GetX(Annulus) | L’offset en X du centre de l’anneau (coordonnées de l’image).
Y | GetY(Annulus) | Ordonnée du centre de l’anneau, dans les coordonnées d’image.
Rayon intérieur | GetRadius(Annulus, 0) | Le rayon intérieur de l’anneau.
Rayon extérieur | GetRadius(Annulus, 1) | Le rayon extérieur de l’anneau.