# Vérification de l’application dans SIMATIC Manager

Vérifiez l’application dans SIMATIC Manager comme suit pour vous assurer qu’elle fonctionne correctement :

1. Définissez une nouvelle valeur d’octet pour les User Data Cam0 dans les variables de surveillance. Pour ce faire, définissez la nouvelle valeur dans la ligne Modify value (Modification), puis cliquez sur l’icône Activate modify values (Activer les modifications).

   Remarque : Par défaut, cette valeur est au format hexadécimal.

2. Indiquez un front montant au bit Set User Data Cam0. Pour cela, il faut d’abord lui donner la valeur vrai, puis faux. Cliquez sur l’icône Activate modify values (Activer les modifications) chaque fois que la valeur est modifiée.

   Une fois le bit défini sur vrai, le bit Set User Data Ack Cam0 passe également à vrai, indiquant que les données de User Data Cam0 sont envoyées sur le réseau PROFINET.

   Après avoir remis le bit Set User Data Cam0 sur faux, le bit Set User Data Ack Cam0 est également mis sur faux.

3. Une fois les étapes ci-dessus réalisées, la nouvelle valeur doit s’afficher sur la page Web configurée dans la section Mise à jour du projet dans l’adaptateur depuis SIMATEC.