# Point

Crée une structure Point munie d’un repère.

## Point – Entrées

Paramètre | Description
Image | Cet argument doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Image valide. Par défaut, la cellule référencée est $A$0, et elle contient la structure de données Image renvoyée.
Repère | Détermine le système de coordonnées de l’image dans lequel est défini le point.
X | L’offset en X du repère.
Y | L’offset en Y du repère.
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Point | Spécifie l’emplacement du point, dans les coordonnées du repère.
X | Abscisse du point.
Y | Ordonnée du point.
Afficher | Détermine le mode d’affichage du graphique Point superposé à l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | La structure de point est masquée, sauf si la cellule contenant la fonction Point est en surbrillance dans la feuille de calcul.
2 = graphiques d’entrée uniquement | La structure de point est toujours affichée.

Remarque : Les paramètres Repère et Point doivent être définis dans les limites de l’image, sinon la fonction renvoie #ERR.

## Point – Sorties

Renvoie | Une structure de données Point, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est non valide.
Résultats | Lorsque Point est insérée dans une cellule, les Fonctions Vision Data Access (VDA) Structures suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
X | GetX(Point) | Renvoie l’abscisse du point.
Y | GetY(Point) | Renvoie l’ordonnée du point.