# Fonctions Vision Data Access (VDA) Edges

Fonctions d’accès aux valeurs d’une structure Edges.

Remarque : Chacune des fonctions suivantes fait référence à Edge une structure de données pour le premier paramètre.

Fonction | Description
GetAngle(Edges, [Index]) | Renvoie l’angle de bord indexé.
GetContrast(Edges) | Renvoie le contraste moyen entre le premier plan et l’arrière-plan (en niveaux de gris, de 0 à 255) trouvé. Le contraste est positif pour les transitions noir/blanc et négatif pour les transitions blanc/noir. La structure Edge doit être générée par une fonction FindCircleMinMax .
GetEdgeDistance(Edges, [Index]) | Renvoie la distance entre deux bords (paire de bords). La structure Edge doit être générée par une fonction Caliper .
GetMax(Edges) | Renvoie le rayon de l’écart maximum à partir du meilleur bord. La structure Edge doit être générée par une fonction FindCircleMinMax .
GetMin(Edges) | Renvoie le rayon de l’écart minimum à partir du meilleur bord. La structure Edge doit être générée par une fonction FindCircleMinMax .
GetNFound(Edges) | Affiche le nombre de bords trouvés.
GetPosition(Edges, [Index]) | Renvoie l’abscisse de la région, en pixels, du centre du bord ou de la paire de bords.
GetRadius(Edges, [Index]) | Renvoie le rayon d’un cercle ou arc de cercle.
GetScore(Bords, [Index1], [Index2]) | Renvoie la valeur du score (0-100) du bord indexé. Le score est positif pour les transitions noir/blanc et négatif pour les transitions blanc/noir (sauf pour FindSegment et FindCircleMinMaxdont le score est toujours positif).
GetSDev(Edges) | Renvoie l’écart-type. La structure Edge doit être générée par une fonction FindCircleMinMax . Remarque : Ce calcul est un écart-type corrigé, avec pour dénominateur N-1 (un écart-type empirique a un dénominateur de N).
GetX(Edges, [Index1], [Index2]) | Renvoie une abscisse. Index1 sélectionne le numéro de bord, et Index2 spécifie un point final (0 = point le plus haut ; 1 = point le plus bas).
GetY(Edges, [Index1], [Index2]) | Renvoie une ordonnée. Index1 sélectionne le numéro de bord, et Index2 spécifie un point final (0 = point le plus à gauche ; 1 = point le plus à droite).