# Vérification de l’application dans SIMATIC Manager

Vérifiez l’application dans SIMATIC Manager comme suit pour vous assurer qu’elle écrit correctement les données dans le PLC :

1. Mettez le système de vision en ligne. Définissez une nouvelle valeur dans la page Web, puis cliquez sur le bouton Write To PLC (Écrire dans le PLC) créé dans la section Mise à jour du projet dans l’adaptateur.

2. Ouvrez SIMATIC Manager et vérifiez les variables surveillées. Le bit Results Completed Cam0 (Résultats terminés Cam0) doit être inversé chaque fois que de nouvelles données sont envoyées par le système de vision au PLC. Simultanément, le bit Results Valid Cam0 doit être placé sur vrai, pour indiquer la présence de nouvelles données. Les données sont visibles dans la ligne Résultats, au format hexadécimal par défaut.

3. Indiquez un front montant au bit Results Ack Cam0 (AR résultats Cam0) pour rétablir la valeur faux pour le bit Results Valid Cam0 (Validation résultats Cam0). Pour cela, il faut d’abord régler le bit Results Ack Cam0 (AR résultats Cam0) sur VRAI, puis FAUX. Cliquez sur l’icône Activate modify values (Activer les modifications) chaque fois que la valeur est modifiée.