# Delete Job

Supprime le projet de l’emplacement spécifié dans la mémoire flash du système de vision In-Sight.

Remarque :

- Le système de vision In-Sight doit être hors ligne.
- Cette commande ne fonctionne que sur un projet enregistré sur la mémoire flash du système de vision In-Sight. Si le projet est stocké sur le serveur de projets configuré ou sur la carte SD installée sur le système de vision In-Sight, cette commande ne fonctionne pas.

## Delete Job – entrées

Syntaxe : DJ[ID]

Paramètre | Description
--- | ---
ID | Numéro d’identification du projet (0 à 999).

## Delete Job – sorties

Renvoie un code d’état. Les codes d’état sont :

Codes d’état | Description
--- | ---
1 | La commande a été exécutée avec succès.
0 | La commande est inconnue.
-1 | Le numéro d’identification du projet est en dehors de la plage autorisée (0 à 999).
-2 | Le projet n’a pas pu être supprimé, le capteur est en ligne, ou l’emplacement du projet est vide, ainsi la commande n’a pas pu être exécutée.
-6 | L’utilisateur ne dispose pas de l’accès complet nécessaire à l’exécution de la commande.

## Delete Job – exemple

Pour supprimer le projet "Test.job" de l’emplacement 0 du système de vision In-Sight, exécutez la commande suivante : DJ00Test.job

Sur la ligne suivante, le système de vision In-Sight répond avec le code d’état 1, ce qui signifie que le projet a été supprimé avec succès.