# Get Online

Renvoie l’état En ligne/Hors ligne du système de vision In-Sight. Pour plus d’informations, consultez la section États en ligne et hors ligne.

## Get Online – entrées

Syntaxe : GO

## Get Online – sorties

Renvoie l’état du système de vision.

État "En ligne" | Description
--- | ---
0 | Le système de vision In-Sight est actuellement hors ligne.
1 | Le système de vision In-Sight est actuellement en ligne.

## Get Online – exemple

Pour déterminer l’état En ligne d’un système de vision In-Sight, exécutez la commande suivante : GO

Le système de vision In-Sight répond par 1, ce qui indique qu’il est actuellement en ligne.