# Séquence vidéo IHM

L’élément de page Web de séquence vidéo IHM (HMI Filmstrip) permet d’enregistrer, de lire et de sauvegarder des informations sur le projet pendant que celui-ci est en ligne. Selon les valeurs configurées dans la boîte de dialogue Paramètres de séquence vidéo, la séquence vidéo IHM peut contenir toutes les acquisitions, ou uniquement des résultats considérés comme valides on non valides (réussite/échec). La séquence vidéo s’affiche comme suit lorsqu’elle est insérée dans une Page Web :

Par défaut, lorsque le projet est mis en ligne, la séquence vidéo IHM est en direct, indiquant par un ensemble d’indicateurs graphiques si l’acquisition enregistrée a réussi ou a échoué, comme illustré ci-après (vous pouvez modifier le style de graphique par défaut avec la propriété Marker Style dans la fenêtre Propriétés). Dans cet état, le contenu des autres éléments de la page Web est mis à jour en temps réel, et les éléments d’entrée de l’utilisateur restent utilisables.

Cependant, un clic sur le bouton (Figer), un clic n’importe où sur la barre d’état colorée ou l’appel de la commande de clic ou de la fonction $ Figer place la séquence vidéo IHM et la totalité de la page Web dans l’état Figé. Lorsque la séquence vidéo IHM est figée, elle affiche les vignettes de toutes les acquisitions enregistrées, et donne accès à toutes les données enregistrées pendant ces acquisitions.

Remarque :

Si une acquisition enregistrée est sélectionnée en mode Figée en cliquant sur sa vignette dans la séquence vidéo IHM, les autres éléments de la page Web affichent les données qu’ils contenaient au moment de l’acquisition sélectionnée.

En outre, tout élément de contrôle de page Web dont la propriété Disable When Frozen (désactiver si état = figé) est activée reste grisé et inutilisable.

Remarque :

- Le nombre d’images affichées sur la séquence vidéo IHM dépend de la taille du tampon d’images de système de vision.
- Le fait de figer la séquence vidéo IHM et la page Web ne met pas le projet en pause. Cela ne fait qu’arrêter l’actualisation en direct de la séquence vidéo et de la page Web, vous permettant de vérifier les données des acquisitions enregistrées. Pour rétablir cette mise à jour en direct de la page Web, cliquez sur le bouton (Lecture) de la séquence vidéo, ou appelez la commande de clic ou la fonction $ Continuer. Le projet reste en ligne en arrière-plan et poursuit son traitement sans interruption.