# PairEdges

Trie les groupes de bords par groupes de paires de bords. PairEdges recherche des paires de bords correspondant à la tolérance spécifiée dans une structure de données Edge. Les bords appartenant à une paire sont triés de manière consécutive, de sorte que le premier bord d’une paire reçoit un numéro d’index pair et le second bord reçoit un numéro d’index impair.

## PairEdges – Entrées

Paramètre | Description
Bords | Référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Edge. La structure de données doit être constituée de plusieurs bords rectilignes.
Nombre de paires | Définit le nombre maximum de paires à indiquer. (0 à 80 ; par défaut = 1)
Bord : Premier | Détermine la polarité du premier bord d’une paire. PairEdges ne signale que les paires de bords dont le premier bord possède la polarité spécifiée.
0 = noir/blanc
1 = blanc/noir (par défaut)
2 = indifférent
Bord : Deuxième | Détermine la polarité du second bord d’une paire. PairEdges ne signale que les paires de bords dont le second bord possède la polarité spécifiée.
0 = noir/blanc (par défaut)
1 = blanc/noir
2 = indifférent
Distance du bord : Min | Spécifie la distance minimale (0 à 1920, 0 par défaut) entre les bords d’une paire. PairEdges n’indique que les paires de bords supérieures à Distance du bord : Min.
Distance du bord : Max | Spécifie la distance maximale (0 à 1920, 50 par défaut) entre les bords d’une paire. PairEdges n’indique que les paires de bords inférieures à Distance du bord : Max.
Bords intermédiaires | Détermine le nombre prévu et la polarité des bords se trouvant entre les points d’extrémité d’une paire de bords. PairEdges ne signale que les paires de bords avec le nombre prévu de bords intermédiaires.
Min noir/blanc | Détermine le nombre minimum de bords noir/blanc prévu entre les points d’extrémité d’une paire de bords. (de 0 à 320, valeur par défaut = 0)
Max noir/blanc | Détermine le nombre maximum de bords noir/blanc prévu entre les points d’extrémité d’une paire de bords. (de 0 à 320, valeur par défaut = 0)
Min blanc/noir | Détermine le nombre minimum de bords blanc/noir prévu entre les points d’extrémité d’une paire de bords. (de 0 à 320, valeur par défaut = 0)
Max blanc/noir | Détermine le nombre maximum de bords blanc/noir prévu entre les points d’extrémité d’une paire de bords. (de 0 à 320, valeur par défaut = 0)
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques superposés de PairEdges sur l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Tous les graphiques sont masqués, sauf si la cellule contenant la fonction PairEdges est la cellule active dans la feuille de calcul.
1 = graphiques de résultats uniquement | Les bords rectilignes sont toujours affichés.

## PairEdges – Sorties

Renvoie | Une structure de données Edge contenant des paires de bords, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée n’est pas valide.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction PairEdges est insérée dans une cellule pour la première fois. Les Fonctions Vision Data Access (VDA) Edges suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
NbrePaires | GetNFound(Edges) | Nombre de paires trouvées.
DistMin | PairMinDistance(Edges) | Distance minimale entre des paires de bords.
DistMax | PairMaxDistance(Edges) | Distance maximale entre des paires de bords.
DistMoy | PairMeanDistance(Edges) | Distance moyenne entre des paires de bords.
Dist EcTyp | PairSDevDistance(Edges) | Écart-type des distances entre deux bords.

Il est possible d’accéder à d’autres éléments avec les Fonctions Vision Data Access (VDA) Edges.