# Commandes de séquence vidéo IHM

L’entrée utilisateur de la page Web de la séquence vidéo IHM comporte les parties et les commandes suivantes :

Numéro | Description
1 | Les boutons de commande qui vous permettent de manipuler la séquence vidéo de l’IHM et son contenu. Les boutons disponibles dépendent du fait que la séquence vidéo soit en direct ou figée. Si la séquence vidéo est en direct, seul le bouton (figer) est disponible, ce qui vous permet de figer la séquence vidéo (et la page Web). Consultez la rubrique Séquence vidéo IHM pour plus d’informations sur les états En direct et Figée. Si la séquence vidéo est figée, les boutons suivants sont disponibles : : Passe au premier enregistrement de la séquence vidéo. : Passe à l’enregistrement précédent de la séquence vidéo. : Fait passer la séquence vidéo de l’IHM et la page Web du mode Figée au mode En direct. : Passe à l’enregistrement suivant de la séquence vidéo. : Passe au dernier enregistrement de la séquence vidéo. : Exporte le contenu de la séquence vidéo et toutes les balises publiées du projet dans une archive compressée (nommée filmstrip.zip par défaut). Vous pouvez ensuite utiliser cette archive pour charger les enregistrements sauvegardés dans un autre système de vision ou un autre projet. Utilisez la fonction $ Load pour charger le contenu de l’archive dans la séquence vidéo IHM, ou utilisez le bouton (Importer une séquence vidéo) de la Séquence vidéo pour l’importer ici. Remarque : La séquence vidéo affiche toutes les images enregistrées, mais ne peut pas afficher les données de balises enregistrées. Conseil : Si la séquence vidéo IHM est sélectionnée dans l’Éditeur de pages Web, utilisez la propriété Display > Show Control Buttons dans la fenêtre Propriétés pour afficher ou masquer les boutons de commande. Si le projet est en ligne et que les boutons de commande sont masqués, vous pouvez toujours figer la séquence vidéo IHM (et la page Web) en cliquant n’importe où sur la barre d’état de la séquence vidéo, ou en appelant la commande de clic ou la fonction $ Freezeclick. Ensuite, vous pouvez parcourir les acquisitions enregistrées en cliquant soit sur la barre d’état, soit sur les vignettes des enregistrements, soit en appelant les commandes de clic ou les fonctions $ qui conviennent. Comme indiqué dans la rubrique Séquence vidéo IHM, la sélection d’une acquisition enregistrée affiche non seulement l’image enregistrée sur la page Web, mais aussi un instantané de tous les éléments de la page Web (contenant les valeurs des balises publiées) avec les valeurs applicables à l’acquisition sélectionnée. Cela permet de vérifier facilement les données d’inspection pour toute acquisition enregistrée et d’analyser les échecs d’acquisition.
2 | La zone d’inspection / d’acquisition. Le contenu de ce segment dépend du fait que la séquence vidéo soit en direct ou figée. Si la séquence vidéo est en direct, cette zone présente un aperçu en temps réel du projet, en indiquant avec des marqueurs graphiques si chaque acquisition enregistrée a réussi ou a échoué. Conseil : Si la séquence vidéo IHM est sélectionnée dans l’Éditeur de pages Web, utilisez la propriété Display > Marker Style dans la fenêtre Propriétés pour modifier l’aspect de ces marqueurs. Si la séquence vidéo est figée, cette zone affiche toutes les acquisitions enregistrées depuis que le projet a été mis en ligne. L’état des acquisitions est indiqué par un code couleur approprié : Les acquisitions réussies présentent un contour vert. Les acquisitions ratées présentent un contour rouge. L’acquisition actuellement sélectionnée présente un contour jaune, avec la couleur réussite/échec conservée au milieu de la vignette. Remarque : Le nombre d’acquisitions enregistrées sur la séquence vidéo dépend de la taille du tampon d’images de l’appareil In-Sight.
3 | La barre d’état présente un aperçu du contenu de la séquence vidéo, chaque acquisition étant indiquée par un code couleur approprié : Les acquisitions réussies sont marquées en vert. Les acquisitions ratées sont marquées en rouge. L’acquisition actuellement sélectionnée est marquée en jaune. Conseil : Si la séquence vidéo IHM est sélectionnée dans l’Éditeur de pages Web, utilisez la propriété Display > Show Status Bar dans la fenêtre Propriétés pour afficher ou masquer la barre d’état. Si le projet est en ligne, vous pouvez figer la séquence vidéo IHM et la page Web à l’aide du bouton (Figer) ou en cliquant n’importe où dans la barre d’état en haut de la séquence vidéo. Ensuite, vous pouvez parcourir les acquisitions enregistrées en cliquant soit sur la barre d’état, soit sur les vignettes des enregistrements, ou à l’aide des boutons de commande placée au bas de la fenêtre. Vous pouvez également utiliser les commandes de clics ou les fonctions $ qui conviennent.