# Annulus

Crée une structure Anneau munie d’un repère.

## Annulus – Entrées

Paramètre | Description
Image | Cet argument doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Image valide. Par défaut, la cellule référencée est $A$0, et elle contient la structure de données Image renvoyée.
Repère | Détermine le système de coordonnées de l’image dans lequel est défini l’anneau.
X | L’offset en X de l’image.
Y | Ordonnée de l’image.
Thêta | Rotation par rapport à l’abscisse de l’image.
Annulus | Spécifie la taille et la position de l’anneau.
X | L’offset en X (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y (coordonnées du repère).
Rayon intérieur | Rayon intérieur.
Rayon extérieur | Rayon extérieur.
Remarque : Les paramètres Repère et Anneau doivent être ajustés en fonction des limites de l’image. S’ils sont hors limites, la fonction renvoie #ERR.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques de la fonction Anneau sur l’image.
0 = masquer tout | La structure Anneau n’est pas affichée, à moins que la cellule contenant la fonction Anneau ne soit en surbrillance dans la feuille de calcul.
2 = graphiques d’entrée uniquement | La structure Anneau est toujours affichée.

## Annulus – Sorties

Renvoie | Une structure de données Anneau, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée n’est pas valide.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul, avec les Fonctions Vision Data Access (VDA) Structures suivantes, lorsqu’une fonction Anneau est insérée dans une cellule pour la première fois.
Label | Fonction | Description
X | GetX(Annulus) | L’offset en X du centre de l’anneau (coordonnées de l’image).
Y | GetY(Annulus) | Ordonnée du centre de l’anneau, dans les coordonnées d’image.
Rayon intérieur | GetRadius(Annulus, 0) | Le rayon intérieur de l’anneau indexé.
Rayon extérieur | GetRadius(Annulus, 1) | Le rayon extérieur de l’anneau indexé.