# Assemblages de format de données d’assemblage E/S EtherNet/IP

Les Assemblages de format de données d’assemblage E/S EtherNet/IP, aussi connus sous le nom Objet d’assemblage, permettent d’envoyer et de recevoir des données depuis et vers chaque objet via une connexion simple. Les Objets d’assemblage peuvent être utilisés pour lier des données d’entrée ou de sortie. Les termes « entrée » et « sortie » sont définis à partir du point de vue du réseau, une « entrée » produit des données sur le réseau et une « sortie » consomme des données provenant du réseau.

Lors de l’utilisation d’EtherNet/IP pour communiquer avec les PLC de Rockwell, l’attribut des données d’assemblage E/S pour les données d’entrée et de sortie comprend les formats suivants :

Remarque : Pour obtenir des descriptions détaillées des signaux, consultez Signaux des communications industrielles.