# EditPoint

Insère un contrôle interactif Point dans la feuille de calcul. Lorsque le contrôle est sélectionné, l’affichage passe en Mode Graphiques interactifs : la position du point peut alors être ajustée.

Remarque : Pour accéder à la Feuille de propriétés de EditPoint, effectuez un clic droit sur le contrôle EditPoint et sélectionnez Modifier la fonction.

## EditPoint – Entrées

Paramètre | Description
Image | Ce paramètre doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Image. Par défaut, le paramètre fait référence à A0, la cellule contenant la structure de données Image renvoyée par la fonction. Ce paramètre peut également faire référence à d’autres structures de données Image, telles que celles renvoyées par les Fonctions Image ouFonctions de conversion de coordonnées de l’outil de vision.
Repère | Détermine le système de coordonnées de l’image dans lequel est défini le point d’entrée.
X | L’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Déplacer | Désactive ou active la capacité d’ajustement de la position du point d’entrée.
0 = OFF | Le point d’entrée ne peut pas être déplacé.
1 = ON (par défaut) | Le point d’entrée peut être déplacé.
Nom | Détermine une légende pour l’élément de contrôle EditPoint dans la feuille de calcul.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques EditPoint superposés à l’image.
0 = masquer tout | Le point est masqué, sauf si la cellule contenant la fonction EditPoint est mise en évidence dans la feuille de calcul.
2 = graphiques d’entrée uniquement | Le point est toujours affiché.

## EditPoint – Sorties

Résultats | Un tableau de résultats est automatiquement créé dans les cellules adjacentes, à droite du contrôle EditPoint . Les Fonctions Vision Data Access (VDA) Structures suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
--- | --- | ---
X | GetX(Line) | L’offset en X (coordonnées de l’image).
Y | GetY(Line) | L’offset en Y (coordonnées de l’image).