# Mesurer l’angle

L’outil Mesurer l’angle permet de mesurer l’angle entre deux bords.

Pour ajouter l’outil Mesurer l’angle à votre projet :

1. Ouvrez la palette d’outils Inspection, développez le groupe d’outils Mesure, puis sélectionnez l’outil Mesurer l’angle.

2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les deux bords entre lesquels vous voulez mesurer l’angle. L’outil trouve automatiquement les cibles de mesure possibles en fonction de votre image et des outils déjà ajoutés, et les met en surbrillance en bleu clair sur l’écran d’affichage de l’acquisition. Cliquez sur un élément en surbrillance pour le sélectionner comme caractéristique d’entrée.

   Une fois que vous avez sélectionné les deux bords, l’outil ajoute automatiquement des outils de recherche de bord pour chaque bord, puis crée l’outil de mesure d’angle en fonction des bords trouvés.

Pour ajuster les limites de la gamme :

Activez le commutateur Normale/Inversée pour modifier la façon dont le résultat de l’outil est généré. Sur Normale, l’outil produit un résultat positif si la valeur d’angle se situe entre les valeurs minimale et maximale définies. Sur Inversée, l’outil produit un résultat positif si la valeur d’angle se situe à l’extérieur des valeurs minimale et maximale définies.

Ajustez la plage de validité en modifiant le nombre minimum et maximum des valeurs d’angle à l’aide des curseurs ou entrez les valeurs numériques dans les cases situées sous le curseur.

Cliquez sur Définir Min/Max pour utiliser des valeurs minimale et maximale d’angle calculées automatiquement. Les valeurs minimales et maximales calculées automatiquement sont inférieures et supérieures de 5 % à la valeur de l’angle actuelle lorsque vous ajoutez l’outil ou cliquez sur le bouton Définir Min/Max.