# TransPatternsToWorld

Applique une transformation de coordonnées à une structure Patterns. La fonction calcule l’offset et l’orientation des points origine de modèles en accord avec le système de coordonnées réelles spécifié.

Remarque : La sortie d’un outil de vision, lorsqu’il s’agit d’un rapport en coordonnées réelles, ne peut pas être utilisée comme une entrée de repère ou de région d’un autre outil de vision.

## TransPatternsToWorld – Entrées

Paramètre | Description
Calib | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Calib valide.
Modèles | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Patterns valide.
Nombre à convertir | Détermine le nombre de modèles, de la structure de données Patterns originale, à convertir en coordonnées réelles. (0 à 1024 ; par défaut = 1)

## TransPatternsToWorld – Sorties

Renvoie | Une structure Patterns traduite en coordonnées réelles, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction est insérée dans une cellule pour la première fois à l’aide des Fonctions Vision Data Access (VDA) Patterns suivantes :
Label | Fonction | Description
Index |  | Position indexée
X | GetX(Patterns, Index) | Abscisse du centre de la position du modèle.
Y | GetY(Patterns, Index) | Ordonnée du centre de la position du modèle.
Angle | GetAngle(Patterns, Index) | Orientation de la position du modèle.
Échelle | GetScale(Patterns, Index) | Taille du modèle trouvé comparé au modèle appris, indiquée en pourcentage de la taille du modèle.
Score | GetScore(Patterns, Index) | Score de réponse de modèles.