# Importation du fichier GSD dans le catalogue

Le système de vision In-Sight apparaît dans le catalogue uniquement si son fichier GSD a été installé. Cette opération ne doit être réalisée qu’une seule fois, à la première configuration de système de vision sur le PLC.

Pour installer le fichier GSD pour le système de vision In-Sight, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu Options, puis sur l’option Install GSD File (Installer le fichier GSD).

2. Parcourez le dossier contenant le fichier GSD :

   C:\Program Files\Cognex\In-Sight\ In-Sight Vision Suite Editors\In-Sight\In-Sight 22.1.0\FFP\GSD\ GSDML-V2.42-Cognex-IS2800ClassB-20211119.xml

3. Cochez la case en face du fichier GSDML, puis cliquez sur Installer.