# Création de variables de surveillance

Une fois que la communication PROFINET a été correctement configurée, créez les variables de surveillance. Pour préparer la procédure, ouvrez d’abord la Table de référence du module PROFINET IO. Ce tableau de référence peut être utilisé pour vérifier quels sont les signaux nécessaires pour l’application configurée. Les signaux nécessaires peuvent être ajoutés aux symboles dans SIMATIC Manager, et peuvent être nommés pour en faciliter la surveillance.

Procédez comme suit pour créer les variables de surveillance :

1. Cliquez sur S7 Program dans l’arborescence de projet de SIMATIC Manager, puis double-cliquez sur Symbols (Symboles).

2. Renseignez le tableau, puis enregistrez-le en cliquant sur l’icône Save (Enregistrer). Cela est nécessaire pour voir les noms des variables lors de leur surveillance.

3. Cliquez sur PLC => Monitor/Modify Variables (Surveiller/modifier des variables) pour ouvrir la fenêtre de surveillance.

4. Remplissez la colonne Adress (Adresse). Le nom du symbole doit être renseigné automatiquement en fonction de la table de symboles configurée à l’étape précédente. Enregistrez pour une utilisation ultérieure.

5. Cliquez sur l’icône Monitor variable (Surveiller la variable) pour que la valeur dans la colonne Status (État) soit mise à jour de façon périodique et que les changements provenant du système de vision In-Sight puissent être surveillés. Dans ce cas, pour modifier une variable, entrez la nouvelle valeur dans la colonne Modify value (Modification), puis cliquez sur l’icône Activate modify values (Activer les modifications).