# SortEdges

Trie des groupes de bords selon les critères spécifiés.

## SortEdges – Entrées

Paramètre | Description
Bords | Référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Edge. La structure de données Edges doit être constituée de plusieurs bords rectilignes.
Nombre à classer | Détermine le nombre de bords à trier (0 à 2591 ; 2 par défaut).
Trier par | Détermine la méthode de tri des bords.
0 = meilleur score | Trie par score de contraste, dans l’ordre décroissant.
1 = premier au dernier (par défaut) | Trie dans le sens du balayage.
2 = noir/blanc par score, blanc/noir par score | Trie d’abord par polarité puis par score.
3 = noir/blanc premier au dernier, blanc/noir premier au dernier | Trie d’abord par polarité puis dans l’ordre du balayage.
4 = dernier au premier | Trie dans l’ordre inverse du balayage.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques superposés de SortEdges sur l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Tous les graphiques sont masqués, sauf si la cellule contenant la fonction SortEdges est la cellule active dans la feuille de calcul.
1 = graphiques de résultats uniquement | Les bords rectilignes sont toujours affichés.

## SortEdges – Sorties

Renvoie | Une structure de données Edge contenant des bords triés, ou #ERR si un paramètre d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsqu’une fonction SortEdges est insérée dans une cellule pour la première fois. Les Fonctions Vision Data Access (VDA) Edges suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
Index |  | Position de l’index
X0 | GetX(Edges, Index de bord, 0) | Abscisse du premier point de terminaison.
Y0 | GetY(Edges, Index de bord, 0) | Ordonnée du premier point de terminaison.
X1 | GetX(Edges, Index de bord, 1) | Abscisse du second point de terminaison.
Y1 | GetY(Edges, Index de bord, 1) | Ordonnée du second point de terminaison.
Score | GetScore(Edges, Index de bord) | Score du contraste du bord.