# Store Job

Sauvegarde le projet actuel dans l’emplacement spécifié dans la mémoire flash du système de vision In-Sight.

Remarque :

- Lorsque la case Autoriser l’enregistrement en ligne des projets est cochée, les utilisateurs disposant d’un accès complet ou protégé peuvent enregistrer des projets lorsqu’ils sont en ligne. À l’inverse, si la case Autoriser l’enregistrement en ligne des projets est décochée, le système de vision doit être Hors ligne pour enregistrer des projets.

- Cette commande ne fonctionne que sur un projet enregistré sur la mémoire flash du système de vision In-Sight. Si le projet est stocké sur le serveur de projets configuré ou sur la carte SD installée sur le système de vision In-Sight, cette commande ne fonctionne pas.
- Pour utiliser la fonctionnalité Numéro du projet, le projet à enregistrer doit être enregistré avec un préfixe numérique (0 à 999).

## Store Job – entrées

Syntaxe : TJ[ID][Nom]

Paramètre | Description
--- | ---
ID | Numéro d’identification du projet (0 à 999).
Nom | Nom du projet. La commande est exécutée avec ou sans l’extension du fichier .JOBX.

## Store Job – sorties

Renvoie un code d’état, suivi d’une terminaison de ligne. Les codes d’état sont :

Codes d’état | Description
--- | ---
1 | La commande a été exécutée avec succès.
0 | La commande est inconnue.
-1 | L’ID du projet n’est pas valide ou n’est pas un nombre entier.
-2 | Le capteur est en ligne, donc la commande n’a pas pu être exécutée.
-6 | L’utilisateur ne dispose pas de l’accès complet nécessaire à l’exécution de la commande.

## Store Job – exemple

Pour nommer le projet actuel "Test" et l’enregistrer à l’emplacement 0 du capteur In-Sight, exécutez la commande suivante : TJ00Test.jobx

Le capteur In-Sight répond par 1, ce qui indique que le projet en cours a été enregistré avec succès.