# Instalar los archivos EDS

Las hojas de datos electrónicas (EDS) son archivos de texto que permiten que varias herramientas de configuración de red identifiquen los sistema de visión In-Sight en una red. Estos archivos EDS se importan entonces en el software correspondiente. Utilice la herramienta EDS Hardware Installation para instalar el archivo EDS suministrado con el sistema de visión In-Sight tal como se describe a continuación.

Nota: Utilice el instalador del archivo EDS en Logix5000 en lugar del instalador de archivos disponible con RSLinx.

1. Para iniciar el software, seleccione Inicio > Todos los programas > Rockwell Software > EDS Hardware Installation Tool en el menú de Inicio de Windows. Se iniciará la herramienta de instalación de hardware de Rockwell Automation.

2. Haga clic sobre el botón Add.

3. Seleccione Register a directory of EDS files. A continuación, haga clic sobre el botón Browse para ir al subdirectorio EDS de la instalación del In-Sight Vision Suite:

       C:\Program Files\Cognex\In-Sight\In-Sight Vision Suite Editors\In-Sight\In-Sight 23.1.0\FFP\EDS

   Tras seleccionar el archivo EDS, haga clic sobre Next.

4. Confirme el archivo EDS que desea instalar y haga clic sobre Next.

5. Aparece el paso Change Graphic Image. Haga clic sobre Next para continuar.

6. Aparece entonces el Final Task Summary. Haga de nuevo clic sobre Next para continuar.

7. Haga clic sobre Finish para completar la instalación del archivo EDS.

8. Por último, haga clic sobre Exit para cerrar la herramienta de instalación de hardware.

Nota:

El archivo EDS incluye la siguiente información:

- Nombre del producto: El tipo de sistema de visión (como, por ejemplo, In-Sight 3800).
- Número de catálogo: El número de catálogo del sistema de visión.
- Tipo de producto: La familia de productos del Sistema de visión In-Sight.