# OPC UA

Open Platform Communications - Unified Architecture (OPC UA) es un protocolo de comunicaciones moderno que ha sido desarrollado por la Fundación OPC para ofrecer una solución segura, independiente de plataformas y de arquitectura abierta para dispositivos y sistemas industriales. El In-Sight 3800 actúa como un servidor OPC UA y puede comunicarse directamente con un cliente OPC UA, por lo que no requiere ningún hardware adicional.

Para más información sobre el servidor In-Sight OPC Classic, consulte el archivo de ayuda sobre el In-Sight® OPC Classic Server.

El cliente OPC UA puede acceder a los siguientes datos de sistemas de visión In-Sight:

- Valores de las celdas
- Nombre de la tarea activa
- Estado en línea (inclusive línea nativa)

Además de obtener datos, el servidor OPC UA de In-Sight permite lo siguiente a los clientes OPC UA:

- Cargar una tarea
- Alternar entre los modos de conexión a línea

Nota: Es responsabilidad del diseñador de aplicaciones personalizadas limitar el acceso a las etiquetas expuestas en el servidor como las de escritura de un nuevo archivo de tarea, escritura de un valor de celda o conmutación entre estados En línea y Sin conexión de un sistema de visión.

Además, se puede configurar el cliente OPC para que monitorice cambios en los valores de nodos de AddressSpace (o «elementos supervisados»). En lugar de un sondeo constante de dichos cambios de valor, se pueden crear suscripciones para que los nodos supervisen estos elementos. Cuando se produce un cambio, la suscripción genera y transfiere una notificación al cliente OPC UA. El número de sesiones, clientes y nodos admitidos para los elementos supervisados depende del sistema de visión.