# LatchImage

Almacena (retiene) una imagen al producirse el evento especificado.

## LatchImage Entradas

Parámetros | Descripción
Imagen | Este argumento debe hacer referencia a una celda de la hoja de cálculo que contenga una estructura de datos Imagen válida. Por defecto, la celda a la que se hace referencia es la celda A0, la que contiene la estructura de datos Image proporcionada por la función.
Fixture | Define la región de interés (RDI) con relación a un Fixture entrado o al sistema de coordenadas de imagen proporcionado por una función del conjunto Vision Tools. Establecer la RDI en relación a un elemento posicionador permite asegurar que si se gira o desplaza el elemento posicionador, se girará o desplazará en consonancia la RDI, manteniéndose fija la relación entre ambos. El valor de configuración predeterminado es (0,0,0), la esquina superior izquierda de la imagen.
X | Especifica el desplazamiento en X, en coordenadas de la imagen.
Y | Especifica el desplazamiento en Y, en coordenadas de la imagen.
Theta | Especifica la orientación, en coordenadas de la imagen.
Región | También conocida como región de interés (RDI), especifica la región de la imagen que se someterá a un procesamiento de imagen; crea una Región que puede ser transformada y girada. Cuando este parámetro está seleccionado, al pulsar el botón se expande automáticamente la región hasta cubrir toda la imagen.
X | Especifica el desplazamiento en X del origen, en coordenadas del elemento posicionador.
Y | Especifica el desplazamiento en Y del origen, en coordenadas del elemento posicionador.
Ancho | Especifica la dimensión en la dirección del eje X de la región.
Altura | Especifica la dimensión en la dirección del eje Y de la región.
Ángulo | Especifica la orientación, en coordenadas del elemento posicionador.
Nota: Los parámetros «Elemento posicionador» y «Región» deben estar definidos dentro de los límites de la imagen; de lo contrario, la función dará #ERR.
Evento | Especifica el evento de actualización que ocasiona el almacenamiento de la imagen. Este parámetro tiene que ser una referencia para uno de los siguientes elementos: La estructura de datos Image en la celda A0 (que es la celda que contiene por defecto la función ). Una celda que contiene una función Button.
Colorear | Solo afecta a imágenes en color. Con esta opción deshabilitada, la imagen retenida se convierte en una imagen en escala de grises (de lo contrario, permanece en color).
0 = Deshabilitada (por defecto)
1 = Habilitada
Mostrar | Especifica qué superposiciones gráficas han de visualizarse sobre la imagen.
0 = ocultar todo (por defecto) | Los elementos gráficos disponibles estarán ocultos excepto cuando la celda que contiene la función es la celda activa de la hoja de cálculo. Nota: Si la región de entrada cambia, se visualiza una segunda región en la que se indica dónde se retendrá la imagen cuando ocurra el siguiente evento especificado.
1 = sólo gráficos de resultados | Se visualizará la imagen procesada en todo momento.
2 = sólo gráficos de entrada | Se visualizarán en todo momento los elementos gráficos asociados a la región de la imagen entrada.

## LatchImage Salidas

Devuelve | Una estructura de datos LatchImage con la imagen que se ha almacenado al producirse el último evento.