# TransBlobsToFixture

Transforma una estructura Blobs, expresada en coordenadas de imagen, a coordenadas del elemento posicionador. La función calcula el desplazamiento y la orientación del blob con respecto al elemento posicionador especificado.

## TransBlobsToFixture Entradas

Parámetro | Descripción
Fixture | Especifica el sistema de coordenadas del elemento posicionador.
X | El desplazamiento en X del origen, en coordenadas del elemento posicionador.
Y | El desplazamiento en Y del origen, en coordenadas del elemento posicionador.
Theta | La rotación desde el eje X de la imagen, en el sistema de coordenadas de imagen. (+/-360 grados en el sentido de las agujas del reloj)
Blobs | Estructura de datos Blobs. Este argumento debe hacer referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura de datos Blobs válida.
Número a transformar | Especifica la cantidad de blobs de la estructura original de datos Blobs que hay que transformar a coordenadas del elemento posicionador. (0 a 4096; por defecto = 3)

## TransBlobsToFixture Salidas

Devuelve | Una estructura de datos Blobs que contiene los blobs transformados, o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente la función en una celda, se crea una tabla de resultados en la hoja de cálculo.

## TransBlobsToFixture Vision Data Access functions

La Blobs Vision Data Access functions insertada automáticamente en la hoja de cálculo es similar a las insertadas automáticamente por las funciones FindBlobs y SortBlobs.