# Online Attributes

Los atributos de conexión (Online Attributes) indican si un sistema de visión In-Sight está «En línea» o «Sin conexión». Cuando el sistema de visión In-Sight está fuera de línea, el atributo OfflineReason puede determinar la razón por la que el sistema de visión está sin conexión.

## Valores del atributo OfflineReason

Offline Reason | Nombre | Descripción
--- | --- | ---
0 | Online | El sistema de visión está en línea.
1 | Programming | Se está modificando la tarea actual en el sistema de visión.
2 | Discrete Offline | Una señal discreta mantiene el sistema de visión en estado de «Sin conexión».
3 | Communications Offline | Un protocolo de comunicaciones mantiene el sistema de visión en estado de «Sin conexión».

Nota: Es posible que haya múltiples dispositivos que mantengan el sistema de visión In-Sight en estado de «Sin conexión». En este caso, el atributo OfflineReason devuelve el canal que tiene el código de causa más bajo.

Se puede utilizar el atributo SetOffline para forzar al sistema de visión In-Sight al estado de sin conexión. Cuando SetOnline se establece en Verdadero, el atributo OfflineReason devuelve el motivo por el que las comunicaciones están sin conexión, a menos que haya otras razones por las que el sistema de visión se mantiene en estado de sin conexión.