# Niveles de acceso de usuario

Hay tres niveles de acceso distintos en un sistema de visión In-Sight: Full, Protected y Locked.

- Full: Los usuarios con nivel de acceso Full tienen acceso completo al sistema de visión In-Sight. Los usuarios con acceso completo son normalmente los desarrolladores de la tarea de visión que se ejecuta en el sistema de visión. Los usuarios con acceso completo pueden conectarse a un sistema de visión, ejecutar y utilizar el adaptador del sistema de visión y pueden gestionar la lista de usuarios, los niveles de acceso y las contraseñas.

- Protected: Los usuarios con acceso protegido disponen de un modo de acceso restringido y de funcionalidad limitada. Los usuarios con acceso protegido no pueden activar el botón Connect en el software para conectarse a un sistema de visión ni pueden iniciar el adaptador del sistema de visión a fin de modificar una tarea.

- Locked: Los usuarios con acceso bloqueado tienen el nivel de acceso más restrictivo. No pueden activar el botón Connect en el software para conectarse a un sistema de visión ni pueden iniciar el adaptador del sistema de visión a fin de modificar una tarea.