# TransPatternsTo Fixture

Transforma una estructura de datos Patterns, expresada en coordenadas de imagen, a coordenadas de elemento posicionador. La función calcula el desplazamiento y la orientación de los puntos de respuesta de patrón con respecto al sistema de coordenadas del elemento posicionador especificado.

## TransPatternsTo Fixture Entradas

Parámetro | Descripción
--- | ---
Fixture | Especifica el sistema de coordenadas del elemento posicionador.
X | El desplazamiento en X del origen, en coordenadas del elemento posicionador.
Y | El desplazamiento en Y del origen, en coordenadas del elemento posicionador.
Theta | La rotación desde el eje X de la imagen, en el sistema de coordenadas de imagen. (+/-360 grados en el sentido de las agujas del reloj)
Patrones | Este argumento debe hacer referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura de datos Patterns válida.
Número a transformar | Cantidad de instancias a transformar a coordenadas mundo. (1 a 1024; por defecto = 1)

## TransPatternsTo Fixture Salidas

Devuelve | Una estructura Patterns transformada a coordenadas del elemento posicionador, o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente la función en una celda, se crea una tabla de resultados en la hoja de cálculo.

## TransPatternsTo Fixture Vision Data Access functions

La Patterns Vision Data Access functions inserta automáticamente en la hoja de cálculo es similar a las insertadas automáticamente por las funciones utilizadas para buscar y clasificar estructuras de datos Patterns.