# General

A continuación se presenta una descripción de los parámetros de ajuste de OCRMaxque se encuentran en la ficha General de la hoja de propiedades de OCRMax.

Parámetro | Descripción
Imagen | This parameter must reference a spreadsheet cell that contains an Imagen data structure; by default, this parameter references A0, the cell containing the data structure. This parameter can also reference other Image data structures, such as those returned by the Image Vision Data Access functions or Funciones de transformación de coordenadas.
Elemento posicionador | Define la región de interés (RDI) con relación a un Fixture entrado o al sistema de coordenadas de imagen proporcionado por una función de Vision Tools. Establecer la RDI con relación al un elemento posicionador permite asegurar que si se gira o desplaza el elemento posicionador, se girará o desplazará en consonancia la RDI, manteniéndose fija la relación entre ambos. El valor de configuración predeterminado es (0,0,0), la esquina superior izquierda de la imagen.
X (por defecto = 0) | El desplazamiento en X, en coordenadas de la imagen.
Y (por defecto = 0) | El desplazamiento en Y, en coordenadas de la imagen.
Theta (por defecto = 0) | La rotación desde el eje X de la imagen, en el sistema de coordenadas de imagen. (+/-360 grados en el sentido de las agujas del reloj)
Región | También conocida como región de interés (RDI), especifica la región de la imagen que se somete a análisis. Haga doble clic sobre el parámetro Región para crear un Modo gráfico interactivo que permite transformar y girar. Seleccione este parámetro y pulse el botón «Maximizar región» en la barra de herramientas de edición de tareas de la hoja de propiedades a fin de expandir automáticamente la región hasta cubrir toda la imagen. El eje X de la RDI debe ser paralelo a la línea base del texto, mientras que el eje Y debe ser paralelo a los trazos verticales de los caracteres. Si no han sufrido un desplazamiento angular, el eje Y es perpendicular al eje X. La dirección positiva del eje X coincide con la dirección de lectura. Nota: La línea de base del texto puede tener cualquier ángulo de inclinación (0-360º) en la imagen, siempre que la RDI esté orientada a un ángulo de aproximadamente la misma magnitud. La RDI debe contener únicamente la línea de texto a leer y algo de fondo circundante. Puede ser un fondo ruidoso, con degradados y sombreados significativos. En el caso de imágenes con texto claramente impreso y con poco ruido, la RDI puede ser considerablemente mayor que la ocupada por la línea de texto. Si la imagen es ruidosa, conviene que la RDI rodee ajustadamente la línea de texto. Nota: La RDI no debe contener ningún otro elemento significativo de la imagen, a parte de la línea de texto. Por ejemplo, la RDI no debe incluir una parte de otra línea cercana de texto o un borde de una etiqueta. Como regla general, la RDI debe tener un tamaño que supere en medio ancho de carácter todos los lados de la línea de texto, siempre que sea posible (es decir, a no ser que este tamaño implique incluir otros elementos en la RDI).
X | El desplazamiento en X del origen, en coordenadas del elemento posicionador.
Y | El desplazamiento en Y del origen, en coordenadas del elemento posicionador.
Ancho | El tamaño de la región en la dirección del eje X.
Altura | El tamaño de la región en la dirección del eje Y.
Ángulo | La orientación en coordenadas del elemento posicionador.
Curva | La desviación angular entre el eje X de la región y la línea limítrofe del lado opuesto.
Fuente | Especifica opcionalmente una referencia de celda a una estructura de datos proporcionada por otra función OCRMax, que contiene una fuente entrenada. Nota: Si se especifica una referencia y se modifican posteriormente los caracteres entrenados de la fuente de la función de referencia, no se podrán deshacer los cambios de estos caracteres mediante «Undo Graphic Change» en el menú Edit o el botón «Undo» de la barra de herramientas estándar.
Ajustes externos | Especifica opcionalmente una referencia de celda a una estructura de datos proporcionada por una función OCRMaxSettings o GetInternalSettings de OCRMax Vision Data Access functions. Si se ha utilizado la opción «Exportar a celda», este parámetro se establecerá automáticamente como una referencia de celda absoluta a la estructura de datos Settings recién creada por la función OCRMaxSettings. Nota: Si este parámetro se establece como referencia a una función OCRMaxSettings, se deshabilitarán los parámetros Segmentación (utilice la función GetInternalSettings si los parámetros han de permanecer habilitados). Ponga este parámetro a 0 para volver a habilitar los parámetros Segmentación. El cuadro de diálogo Cuadro de diálogo Auto-Tune no estará disponible si este parámetro se establece como referencia a una función OCRMaxSettings o GetInternalSettings de OCRMax Vision Data Access functions (este parámetro debe ponerse a 0 para habilitar el cuadro de diálogo Auto-Tune).
Modo de entrenamiento | Especifica el comportamiento de entrenamiento de la fuente.
0 = Añadir todos los caracteres a la fuente | Cuando el parámetro «Entrenar fuente» está activado, se agregan todos los caracteres de la RDI a la fuente.
1 = Agregar caracteres nuevos a la fuente (por defecto) | Cuando el parámetro «Entrenar fuente» está activado, se agregan los nuevos caracteres de la RDI a la fuente.
2 = Reemplazar en la fuente los caracteres entrenados | Cuando el parámetro «Entrenar fuente» está activado, se reemplazan todos los caracteres entrenados por los que se encuentran actualmente en la RDI.
3 = Reemplazar toda la fuente | Cuando el parámetro «Entrenar fuente» está activado, se reemplazan todos los caracteres de la fuente por los que se encuentran actualmente en la RDI.
Cadena de entrenamiento | Especifica la cadena de texto a entrenar. Nota: La función OCRMax admite únicamente el entrenamiento de caracteres ASCII.
Entrenar fuente | Especifica el evento cuya ocurrencia hace que se entrenen los caracteres según el ajuste del parámetro Modo de entrenamiento.
Borrar fuente | Especifica el evento que ocasiona la eliminación de todos los caracteres de la fuente. Nota: Los parámetros Entrenar fuente y Borrar fuente pueden hacer referencia al mismo evento, lo que iniciará la eliminación de todos los caracteres de la fuente y el reentrenamiento con los caracteres que hay actualmente en la RDI.
Modo de inspección | Especifica el modo de inspección de la función durante el tiempo de ejecución.
Lectura (por defecto) | La herramienta intentará leer los caracteres de la RDI basándose en los ejemplares de caracteres entrenados.
Lectura/Verificación | La función intentará leer primero los caracteres de la RDI basándose en los ejemplares de caracteres entrenados y, a continuación, verificará si los caracteres leídos se corresponden con la cadena de texto especificada en el parámetro Cadena de comparación.
Cadena de comparación | Especifica la cadena de texto con la que debe corresponderse correctamente el texto inspeccionado en el Modo de lectura/verificación. Nota: Este parámetro sólo está disponible cuando el parámetro Modo de inspección está configurado como Lectura/Verificación.
Cadena de campo | Especifica el número de caracteres que hay en la cadena de caracteres. La funcionalidad Fielding se utiliza para proporcionar información sobre cuáles son los caracteres que se esperan encontrar en las distintas posiciones de la cadena. Utilice los controles incluidos en la ficha Fielding para construir la «Cadena de campo» y establecer las «Definiciones de campo» (si fuera necesario). Nota: Este parámetro sólo está disponible si se ha configurado el parámetro Modo de inspección como el de Lectura.
Definiciones de campo | El parámetro de ajuste opcional Definiciones de campo permite crear entradas definidas por el usuario para la Cadena de campo. Cuando se incluyen estas definiciones en la Cadena de campo, se restringe la lista de caracteres válidos en las posiciones para las que se han insertado. Utilice los controles incluidos en la ficha Fielding para construir la «Cadena de campo» y establecer las «Definiciones de campo» (si fuera necesario). Nota: Este parámetro sólo está disponible si se ha configurado el parámetro Modo de inspección como el de Lectura.
Espacios | Especifica cómo ha de tener en cuenta la función los espacios entre caracteres, si esto fuera necesario. La función OCRMax procesa las brechas intercarácter clasificándolas como caracteres de espacio, los cuales se definen por el usuario.
Buscar espacios | Especifica cómo debe tratar la función la inserción de caracteres de espacio en los espacios entre otros caracteres.
0 = Ninguno (valor predeterminado) | La función no insertará caracteres de espacio, sea cual sea el tamaño de la brecha intercarácter.
1 = Insertar un solo espacio | La función insertará un solo carácter de espacio por cada brecha intercarácter, sea cual sea el tamaño de la brecha intercarácter.
2 = Insertar varios espacios | La función insertará el número x (cero o más) de caracteres de espacio por cada brecha intercarácter.
Modo de puntuación de los espacios | Define cómo ha de calcular la función la puntuación a dar a los caracteres de espacio.
0 = Puntuar siempre con 100 | Los caracteres espaciadores siempre recibirán una puntuación de 100.
1 = Puntuación según emborronamiento (por defecto) | La puntuación de un carácter de espacio se basa en la fracción de píxeles de fondo que contiene, un espacio que se compone exclusivamente de píxeles de fondo recibe una puntuación de 100.
Ancho mínimo del espacio | Especifica la anchura mínima de un carácter de espacio, en píxeles (0 - 1000; por defecto = 10).
Ancho máximo del espacio | Especifica la anchura máxima de un carácter de espacio, en píxeles (0 - 1000; por defecto = 100).
Umbral de aceptación | Especifica la puntuación de coincidencia mínima aceptable (de 0 a 100; por defecto = 80) para cada carácter. Un carácter con una puntuación de coincidencia inferior al Umbral de aceptación se considerará fallido.
Umbral de confusión | Especifica la diferencia mínima requerida entre la puntuación de coincidencia del carácter mejor puntuado y la del segundo mejor puntuado (0 a 40; por defecto = 0).
Utilizar submuestreo | Una casilla de verificación para habilitar o no el submuestreo de la imagen con el que se reduce la resolución por carácter para aumentar la velocidad de lectura de la función.
0 = DESACTIVADO (por defecto) | Especifica que la función no realizará un submuestreo.
1 = Activado | Especifica que la función realizará un submuestreo.
Tiempo de espera | Especifica la duración del periodo de tiempo, en milisegundos (0 a 30000; por defecto = 5000), durante el cual la función explorará los caracteres y tras el cual se detiene la ejecución de la función y emite un #ERR. Si el valor de este parámetro se pone a 0, el parámetro se deshabilita y no se implementa el tiempo de espera.
Gráfico de imagen de salida | Especifica el tipo de imagen de salida que se visualizará.
0 = Imagen de entrada (por defecto) | Se visualizará la imagen de entrada.
1 = Imagen normalizada | Se visualizará la imagen normalizada.
2 = Imagen binarizada | Se visualizará la imagen binarizada.
Posición de la etiqueta del carácter | Especifica dónde debe visualizarse la etiqueta de un carácter en relación con la región del carácter.
0 = Por encima del carácter (por defecto) | La etiqueta de cada carácter se visualizará por encima de la región del carácter.
1 = A la derecha del carácter | La etiqueta de cada carácter se visualizará a la derecha de la región del carácter.
2 = Por debajo del carácter | La etiqueta de cada carácter se visualizará por debajo de la región del carácter.
3 = A la izquierda del carácter | La etiqueta de cada carácter se visualizará a la izquierda de la región del carácter.
Nota: Por el momento, solo esta activa la posición predeterminada para la etiqueta, es decir, la posición Por encima del carácter. Las otras opciones estarán disponibles en una próxima versión.
Mostrar diagnósticos | Especifica qué tipo de gráficos de diagnóstico se visualizarán sobre la imagen.
0 = ocultar todo (por defecto) | Se ocultarán todos los gráficos de datos de diagnóstico, excepto cuando la celda que contiene la función OCRMax está seleccionada en la hoja de cálculo.
1 = mostrar únicamente los caracteres rechazados | Se indicaran en rojo las regiones alrededor de los caracteres rechazados y se visualiza la línea principal del texto dentro de un rectángulo azul.
2 = mostrar únicamente los fragmentos conservados | Se indican en cian las regiones alrededor de los fragmentos conservados y se visualiza la línea principal del texto dentro de un rectángulo azul.
3 = mostrar únicamente los fragmentos rechazados | Se indican en amarillo las regiones alrededor de los fragmentos rechazados y se visualiza la línea principal del texto dentro de un rectángulo azul.
4 = mostrar todo | Se indican las regiones alrededor de los caracteres conservados (verde), caracteres rechazados (rojo), fragmentos conservados (cian), fragmentos rechazados (amarillo), La línea principal del texto (azul) y la línea principal extendida del texto (magenta).
Posición de la región curvada | Especifica las coordenadas X e Y de dónde se colocará la región enderezada en la imagen, cuando se utiliza una región curvada. Nota: Este parámetro sólo está habilitado si el valor del parámetro Curva de la función Region es mayor que 0.
X | Especifica la coordenada X en la que debe situarse la región.
Y | Especifica la coordenada Y en la que debe situarse la región.
Restablecer | Indica que los parámetros de la ficha Segmentation se restablecerán a sus ajustes predeterminados, que se borrará la información sobre la fuente y se eliminarán los archivos de registro Auto-Tune (.rec) asociados a la función. Nota: Este botón está deshabilitado si el parámetro «Ajustes externos» se establece como referencia a una función GetInternalSettings del conjunto de funcionesOCRMax Vision Data Access functions o a una función OCRMaxSettings.
Mostrar | Especifica qué gráficos semitransparentes de OCRMax han de superponerse a la imagen.
0 = ocultar todo (por defecto) | Se ocultarán todos los gráficos, excepto cuando la celda que contiene la función OCRMax está seleccionada en la hoja de cálculo.
1 = solo gráficos de resultados | Se visualizarán en todo momento los segmentos de caracteres con las etiquetas correspondientes.
2 = sólo gráficos de entrada | Se visualizará en todo momento la región de entrada.
3 = mostrar todo: gráficos de entrada y de resultados | Se visualizarán en todo momento la región de la imagen, el gráfico de la imagen de salida y los segmentos de caracteres con sus correspondientes etiquetas.