# Hoja de propiedades

Una hoja de propiedades se utiliza para configurar funciones de In-Sight cuando una Function Reference devuelve una Funciones de estructura o cuando la función tiene varios parámetros de entrada.

Nota: Las funciones que aceptan un número variable de parámetros, como las Funciones gráficas, no tienen una hoja de propiedades. En tal caso, las propiedades seleccionadas se configuran directamente en la celda o con la barra de fórmulas que presenta la Barras de herramientas de la hoja de cálculo. Sólo las funciones con un número fijo de parámetros tienen hojas de propiedades.

Cada hoja de propiedades tiene una tabla en la que se presentan los parámetros, valores y expresiones predeterminados de la función. Cada fila de una hoja de propiedades consta del nombre de un parámetro y un valor del parámetro o de un grupo de parámetros en presentación expandida o contraída (indicada por los símbolos /) y sus valores.

Nota:

Algunos parámetros de la hoja de propiedades se presentan agrupados para mayor claridad, como en el siguiente caso:

Consejo:

Los parámetros de la hoja de propiedades admiten la operación de arrastrar y soltar para colocar sus controles en la hoja de cálculo. Al seleccionar un parámetro de una hoja de propiedades y arrastrarlo seguidamente a la hoja de cálculo, se crean automáticamente la etiqueta y un control de edición de dicho parámetro así como la referencia al mismo en la hoja de cálculo.

Por ejemplo, supongamos que tiene abierta la hoja de propiedades de una función DetectBlobs y que decide arrastrar el parámetro de umbral hacia la hoja de cálculo y soltarlo en la celda A2. La celda A2 se llena entonces con el texto «Umbral» y la celda A3 con una función EditInt. El parámetro Umbral en la hoja de propiedades de la función DetectBlobs se establece entonces automáticamente como referencia de celda absoluta a la celda $A$3.

Los valores de los parámetros pueden asignarse mediante los siguientes métodos:

- Referencias de celda: El valor se determina por Referencias de celda absoluta o relativa o por referencia a una celda de la hoja de cálculo.

Nota: Si se hace doble clic sobre el valor de un parámetro y se pulsa la tecla ESC, se copiará el texto del parámetro al portapapeles del sistema operativo, sobrescribiéndose con él cualquier texto que pudiera haber allí de una copia anterior. Para editar los parámetros en una hoja de propiedades, se recomienda utilizar los menús o los botones de la barra de herramientas de la hoja de propiedades en lugar de hacer doble clic sobre los parámetros.

- Coordenadas: Su valor puede establecerse, o bien utilizando el Modo gráfico interactivo, o bien introduciendo manualmente los valores numéricos de las coordenadas.
- Entero: El valor puede aumentarse o reducirse haciendo clic sobre los botones o introduciendo manualmente el valor numérico deseado.
- Texto: El valor se representa mediante una cadena de caracteres alfanuméricos.
- Casilla de verificación: El valor asignado es 0 cuando la casilla no está marcada y 1 cuando está marcada.
- Lista desplegable: El valor se selecciona de una lista de opciones disponibles; el valor se establece en el número de índice (de base cero) del elemento que se ha seleccionado en la lista.

Nota: Los parámetros de la hoja de propiedades son sensibles al contexto. Por ello, la barra de menús y la de herramientas sólo estarán habilitadas si el parámetro seleccionado admite esa capacidad de edición o inserción.

## Para visualizar una hoja de propiedades

Utilizando el cuadro de diálogo Cuadro de diálogo Insert Function, se inserta una función en una celda de la hoja de cálculo. Si la función tiene una hoja de propiedades asociada, esta se abrirá automáticamente.

Cada hoja de propiedades se compone de lo siguiente:

- La barra de título que indica el nombre de la función, los nombres de los cuadros de diálogo
- Barra de menús
- Barra de herramientas
- El área de configuración de parámetros
- Ayuda contextual

Nota: Si hubiera algún texto resaltado en rojo, entonces el valor correspondiente contiene un error que debe corregirse antes de aceptar el valor. Si se selecciona otro parámetro o el botón OK, se restablecerá el valor válido que había anteriormente.

## Para editar un gráfico de celda en una hoja de propiedades

1. Haga clic sobre el parámetro que tiene un gráfico de celda asociado.

2. En el menú Edit de la hoja de propiedades, haga clic sobre Graphic. Como alternativas, puede hacer clic sobre el botón Edit Graphic de la barra de herramientas de la hoja de propiedades o hacer doble clic sobre el nombre del parámetro que tiene un gráfico de celda asociado. Desaparecerá entonces la hoja de propiedades y se visualizará el Modo gráfico interactivo sobre la imagen.

   Nota: El menú Edit Graphic y el botón de barra de herramientas correspondiente aparecerán en gris si el parámetro seleccionado no tiene ningún gráfico de celda asociado.
3. Para aceptar las modificaciones, haga clic sobre el botón OK de la barra de herramientas, pulse ENTRAR o haga doble clic sobre el gráfico de celda. Para cancelar las modificaciones, haga clic sobre el botón Cancel situado en la barra de herramientas de edición de tareas o pulse ESC.

## Para maximizar un gráfico de celda de región

1. Haga clic sobre el parámetro que tiene asociado un gráfico de celda de región.

2. En el menú Edit de la hoja de propiedades, haga clic sobre Maximize Region. Una opción alternativa es hacer clic sobre el botón Maximize Region de la barra de herramientas de la hoja de propiedades. El gráfico de celda de región cambiará su tamaño hasta tener el mismo que el de la región de imagen indicada en la estructura de datos referenciada. La celda A0 es por defecto el origen de la imagen.

   Nota: El menú Maximize Region y el botón correspondiente en la barra de herramientas aparecerán en gris si el parámetro seleccionado no tiene ningún gráfico de celda de región asociado.
3. Para aceptar las modificaciones, haga clic sobre el botón OK. Para cancelar las modificaciones, haga clic sobre el botón Cancel.

Nota:

1. Inserte una función Pattern Match en la hoja de cálculo. Se abrirá automáticamente la hoja de propiedades. El valor del parámetro Imagen es $A$0, indicándose con él la referencia al origen de imagen predeterminado, la celda A0.

2. Seleccione el parámetro FindRegion.

3. En el menú Edit de la hoja de propiedades, haga clic sobre Maximize Region o sobre el botón Maximize Region de la barra de herramientas. El gráfico de celda de región cambiará su tamaño hasta tener el mismo que el de la región de imagen indicada en la estructura de datos referenciada (celda $A$0).

## Para insertar una función en una hoja de propiedades

Al insertar una función en un parámetro de la hoja de propiedades se crea un argumento dinámico. Por ejemplo, si tuviera una función DetectBlobs y necesitara que el parámetro Umbral cambiara dinámicamente con la captura de imagen en función de un conjunto de valores variables, podría insertar una función de Math en el parámetro para que se calcule el umbral en función de dichas variaciones. Añadir una función en un parámetro (en lugar de crear una función separada en la hoja de cálculo, construir la misma fórmula y luego hacer referencia a dichas celdas), permite ahorrar en tiempo y espacio computacional en la hoja de cálculo.

Nota: La longitud máxima que puede tener una fórmula es de 248 caracteres. Si se introduce una fórmula de longitud superior a 248 caracteres, el In-Sight Explorer puede dejar de responder mientras no se cierre la hoja de propiedades cancelando el cambio. Se perderán todos los cambios y no se habrá aceptado la nueva fórmula.

1. Haga clic sobre el parámetro para el que desee introducir una función.

   Nota: No se pueden poner funciones en un grupo contraído, hay que expandirlo primero pulsando el botón más. A continuación, seleccione el subparámetro en cuestión.

2. En el menú Insert de la hoja de propiedades, haga clic sobre Function. Una opción alternativa es hacer clic sobre el botón Insert Function en la barra de herramientas de la hoja de propiedades.

   Nota: El menú de Insert Function y el botón correspondiente en la barra de herramientas aparecerán en gris si el parámetro seleccionado no admite ninguna función.

3. El valor del parámetro cambiará a una expresión editable:

4. Escriba manualmente el nombre de la función seguido de un paréntesis abierto y del parámetro.

   Nota: Si al escribir manualmente el nombre de la función aparece algún texto resaltado en rojo, se indica con ello que la fórmula contiene algún error que debe corregir antes para que pueda ser aceptada.

5. Una vez creada la función, pulse la tecla TAB para aceptar la función y pasar al siguiente parámetro:

6. Al pulsar la tecla ENTRAR se aceptará automáticamente la función y se saldrá de la hoja de propiedades. Si se pulsa en cambio la tecla ESC, se saldrá de la hoja de propiedades sin que se haya aceptado la función.

## Para insertar una referencia de celda desde la hoja de propiedades

1. Haga clic sobre el parámetro para el que desee establecer una referencia de celda.

2. En el menú contextual de la hoja de propiedades, haga clic sobre Insert Absolute Reference o Insert Relative Reference. Como alternativas, puede hacer clic sobre el botón o sobre el botón en la barra de herramientas de la hoja de propiedades. Desaparecerá seguidamente la hoja de propiedades y se entrará en el Modo de selección de celda.

   Consejo: Si procede, puede hacer también doble clic sobre el parámetro para pasar al modo de selección de celdas.

3. Seleccione la o las celdas que contienen el o los valores del o de los parámetros de la hoja de propiedades.

   Consejo:
   - Las referencias a múltiples celdas pueden ser útiles cuando se definen parámetros que tienen más de un valor, como los elementos posicionadores o las regiones.
   - Una vez establecida una referencia de celda en un parámetro, la celda aparecerá resaltada en la hoja de cálculo. Se puede mover la celda seleccionada sin cerrar la hoja de propiedades.
   - Si está entrando por escritura una función en un parámetro, puede, si procede, hacer clic sobre una celda de la hoja de cálculo utilizando el cursor de referencia de celda relativa (pulsando la tecla Mayús, el cursor cambiará a referencia de celda absoluta ) para insertar una referencia de celda.
4. Para aceptar la(s) referencia(s) de celda(s), haga clic sobre el botón Accept Changes en Barras de herramientas de la hoja de cálculo, pulse ENTRAR o haga doble clic sobre la(s) celda(s). Para cancelar la(s) celda(s) de referencia, haga clic sobre el botón Cancel Changes en la barra de herramientas de edición de tareas o pulse ESC.
5. Una vez realizados todos los cambios en la hoja de propiedades, haga clic sobre OK para aceptarlos o sobre Cancel para deshacer todos los cambios y volver a la hoja de cálculo.