# ReadMessage

Lee una cadena enviada con el comando Send Message a través de una conexión en modo nativo. La función lee la cadena cada vez que se produce el evento especificado.

Nota: Si la conexión en modo nativo se realiza a través de un puerto serial, hay que configurar el modo del puerto serial como modo Nativo.

## ReadMessage Entradas

Sintaxis: ReadMessage(Evento)

Parámetro | Descripción
--- | ---
Evento | Un evento externo que fuerza la actualización. Este parámetro tiene que ser una referencia para uno de los siguientes elementos: La estructura de datos Image en la celda A0, que es la que contiene la función AcquireImage. Para más información, consulte AcquireImage. Una celda que contiene una función Event. Para más información, consulte Event. Una celda que contiene una función Button. Para más información, consulte Button.

## ReadMessage Salidas

Devuelve | Una estructura de datos Message que contiene la cadena de texto a leer o #ERR si el valor del evento de entrada no es válido.