# GetConnectionStatus

Esta función se utiliza para obtener el estado de conexión del protocolo de comunicación especificado.

## GetConnectionStatus Entradas

Parámetro | Descripción
Evento | Especifica una función de evento configurada para capturar el evento de error de red. Este parámetro debe ser una referencia para cualquier evento con una marca de fecha y hora, por ejemplo, uno de los siguientes: Una celda que contiene una función Event. Una celda que contiene una función Button.
Protocolo | Especifica qué protocolo ha de sondearse para comprobar el estado de actualización. 1 = EtherNet/IP 2 = PROFINET 100 = Por defecto

## GetConnectionStatus Salidas

Devuelve | El estado de conexión del protocolo de comunicación especificado o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.