# Importar el archivo GSD a Catalog

El sistema de visión In-Sight aparece únicamente en el Catálogo si se ha instalado el archivo GSD correspondiente. Esto solo hay que hacerlo una vez; cuando se configura por primera vez el sistema de visión en el PLC.

Para instalar el archivo GSD para el sistema de visión In-Sight, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic sobre el menú Options y, a continuación, sobre la opción Install general station description file (GSD).

2. Navegue hacia la carpeta que contiene el archivo GSD:

3. Marque la casilla situada delante del archivo GSDML y haga clic sobre Install.