# TransPixelToFixture

Transforma un punto, expresado en coordenadas de píxel, a coordenadas del elemento posicionador.

## TransPixelToFixture Entradas

Parámetro | Descripción
Fixture | Especifica el sistema de coordenadas del elemento posicionador.
X | El desplazamiento en X del origen, en coordenadas del elemento posicionador.
Y | El desplazamiento en Y del origen, en coordenadas del elemento posicionador.
Theta | La rotación desde el eje X de la imagen, en el sistema de coordenadas de imagen. (+/-360 grados en el sentido de las agujas del reloj)
Punto | Especifica las coordenadas del punto, en coordenadas de píxel.
X | Desviación de X desde el origen del elemento posicionador.
Y | Desviación de Y desde el origen del elemento posicionador.
Mostrar | Especifica el modo de visualización del gráfico semitransparente de TransPixelToFixture sobre la imagen.
0 = ocultar todo (por defecto) | No se visualizará el punto a menos que la celda que contiene la función TransPixelToFixture está seleccionada en la hoja de cálculo.
2 = sólo gráficos de entrada | Se visualizará el punto en todo momento.

## TransPixelToFixture Salidas

Devuelve | Una estructura de datos Point que contiene el punto transformado, o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente la función en una celda, se crea una tabla de resultados en la hoja de cálculo.

## TransPixelToFixtureFunciones de Vision Data Access

Las Estructuras Vision Data Access functions que se insertan automáticamente en la hoja de cálculo para crear la tabla de resultados son las siguientes:

Etiqueta | Función | Descripción
--- | --- | ---
X | GetX(Point) | La coordenada X del punto convertido.
Y | GetY(Point) | La coordenada Y del punto convertido.