# Comprobar la aplicación en el TIA Portal

Para comprobar que la aplicación se ejecuta correctamente, proceda de la forma siguiente en el TIA Portal:

1. Para establecer un nuevo valor de byte para en las variables de monitorización, especifique el nuevo valor en la fila Modify value y, a continuación, haga clic sobre el icono Modify all selected values once and now.

   Nota: Este valor se expresa, por defecto, en formato hexadecimal.

2. Para dar un flanco ascendente al bit , póngalo primero a TRUE y luego a FALSE. Asegúrese de hacer clic sobre el icono de Modify all selected values once and now cada vez que se modifique el valor.

   Una vez puesto este bit a TRUE, el bit cambia también a TRUE, indicándose así de que se envían los datos de a la red PROFINET.

   Tras restablecerse el bit a FALSE, el bit se pone también a FALSE.

3. El nuevo valor debería aparecer ahora en la página web de la tarea configurada en el tema Actualización de la tarea en el adaptador en TIA.