# In-Sight Requisitos del sistema

Nota: Los siguientes requisitos mínimos de hardware se refieren a los PC conectados a un mismo sistema de visión In-Sight de baja resolución (1 MP) que funciona a una velocidad de producción lenta.

Nombre | Requisito mínimo | Requisito estándar
--- | --- | ---
Espacio en disco | 4 GB | 20 GB SSD
RAM | 8 GB | 8 GB
Velocidad de red | 100 Mb/s | 1000 Mb/s
Puerto USB | USB 2.0 | USB 2.0
Procesador | Intel Celeron J1900 o AMD A6-5200 | i3-6100 (o mejor) y AMD Ryzen 3 1200 (o mejor)
Resolución de pantalla | 1024x640 1366x768 1920x1080 | 1920x1080