# Servicio de seguridad de Cognex

El In-Sightrequiere que conecte el USB Cognex Security Dongle a su equipo para asegurar de que el software está debidamente autorizado para su uso. Conecte el Cognex Security Dongle a su equipo a través de un puerto USB antes de iniciar una aplicación para el In-Sight.

Además, el Cognex Security Service 3 es necesario para verificar que se tienen la clave de seguridad USB y las licencias para las herramientas de visión que se desean utilizar.

Precaución: El In-Sight Vision Suite y el software In-Sight requieren que se instale directamente un Cognex Security Dongle válido en los ordenadores que ejecuten el software durante todas las fases operativas (programación, procesamiento, formación, pruebas, etc.). Cualquier intento de extraer, sustituir o compartir temporalmente un Cognex Security Dongle puede implicar que el sistema funcione incorrectamente y puede provocar una pérdida de datos.
Nota:

Si tiene el In-Sight 1.2.0 (o una versión más reciente del adaptador) instalado junto con el VisionPro 9.6 en un mismo PC, la desinstalación de cualquiera de estos dos softwares inutilizará el otro debido a que se elimina también, durante la desinstalación, el Cognex Security Service que comparten los dos. Para solucionar este problema, desinstale las dos aplicaciones y vuelva a instalar a continuación la que desee seguir utilizando.

Cuando se utilizan varias versiones del In-Sight en un mismo PC (p. ej., las versiones 1.2.0 y 1.3.0), esto afectaría únicamente al VisionPro 9.6 si se desinstalasen ambas versiones del In-Sight.