# Line

Crea una estructura Line asociada a un elemento posicionador.

## Line Entradas

Parámetro | Descripción
Imagen | Este argumento debe hacer referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura de datos Imagen válida. Por defecto, la celda a la que se hace referencia es la celda $A$0 que contiene la estructura de datos Image devuelta por .
Elemento posicionador | Especifica el sistema de coordenadas de imagen en el que se define la línea.
X | El desplazamiento en X respecto a la imagen.
Y | El desplazamiento en Y respecto a la imagen.
Theta | La rotación desde el eje X de la imagen, en el sistema de coordenadas de imagen. (+/-360 grados en el sentido de las agujas del reloj)
Línea | Especifica los extremos de la línea.
X 0 | El desplazamiento en X del primer extremo.
Y 0 | El desplazamiento en Y del primer extremo.
X 1 | El desplazamiento en X del segundo extremo.
Y 1 | El desplazamiento en Y del segundo extremo.
Mostrar | Especifica el modo de visualización del gráfico semitransparente sobre la imagen.
0 = ocultar todo (por defecto) | No se visualizará la estructura de línea a menos que la celda que contiene la función Line esté seleccionada en la hoja de cálculo.
2 = sólo gráficos de entrada | Se visualizará en todo momento la estructura de línea.

Nota: Los parámetros Elemento posicionador y Línea deben estar definidos dentro de los límites de la imagen; de lo contrario la función devolverá #ERR.

## Line Salidas

Devuelve | Una estructura de datos Line o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente la función Line en una celda, se insertan automáticamente las siguientes Estructuras Vision Data Access functions en la hoja de cálculo para crear una tabla de resultados:
Etiqueta | Función | Descripción
X 0 | GetX(Line, 0) | La coordenada X del primer extremo, en coordenadas de la imagen.
Y 0 | GetY(Line, 0) | La coordenada Y del primer extremo, en coordenadas de la imagen.
X 1 | GetX(Line, 1) | La coordenada X del segundo extremo, en coordenadas de la imagen.
Y 1 | GetY(Line, 1) | La coordenada Y del segundo extremo, en coordenadas de la imagen.