# Comandos en modo nativo

## Comandos básicos en modo nativo

- Load File: (LF) Carga la tarea especificada desde la memoria flash del sistema de visión In-Sight, convirtiéndola en la tarea activa. Para más información, consulte Load File
- Read File: (RF) Lee una tarea desde la memoria flash del sistema de visión. Para más información, consulte el tema Read File
- Write File: (WF) Envía una tarea a la memoria flash del sistema de visión. Para más información, consulte Write File.
- Delete File: (DF) Elimina la tarea o el archivo de datos de celdas (.cxd) especificados de la memoria flash del sistema de visión. Para más información, consulte Delete File.
- Get File: (GF) Devuelve el nombre del archivo de la tarea activa en el sistema de visión. Para más información, consulte Get File.
- Set Job: (SJ) Carga una tarea desde una de las ranuras de tarea que presenta la memoria flash del sistema de visión, convirtiéndola en la tarea activa. Para más información, consulte Set Job.
- Get Job: (GJ) Obtiene el número de identificación de la tarea cargada actualmente. Para más información, consulte Get Job.
- Get Value: (GV) Devuelve el valor en una celda o etiqueta simbólica especificadas. Para más información, consulte Get Value.
- Set Integer: (SI) Establece un valor entero en una celda o etiqueta simbólica especificadas. Para más información, consulte Set Integer.
- Set Float: (SF) Establece un valor en punto flotante en una celda o etiqueta simbólica especificadas. Para más información, consulte Set Float.
- Set Region: (SR) Establece los valores de una celda o etiqueta simbólica de EditRegion. Para más información, consulte Set Region.
- Set String: (SS) Establece un valor de cadena en una celda o etiqueta simbólica especificadas. Para más información, consulte Set String.
- Set Online: (SO) Pone el sistema de visión en línea o fuera de línea. Para más información, consulte el tema Set Online.
- Get Online: (GO) Devuelve el estado de conexión (en línea o sin conexión) del sistema de visión. Para más información, consulte Get Online.
- Set Event: (SE) Activa el evento especificado. Para más información, consulte Set Event.
- Set Event and Wait: (SW) Activa el evento especificado y espera a que se termine de ejecutar el comando para devolver seguidamente una respuesta. Para más información, consulte Set Event and Wait.