# Get FileList

Devuelve el número de archivos almacenados en la memoria y el nombre de todos los archivos que hay en la memoria del sistema de visión In-Sight.

Nota:

- Si la carpeta de disco RAM está habilitada en el sistema de visión, se incluirá el nombre "RAMDisk" de esta carpeta en la lista proporcionada por Get Filelist.
- No es posible obtener la lista de archivos de una carpeta de disco RAM mediante el comando Get Filelist Native Mode. Para obtener la lista de archivos de una carpeta de Disco RAM, utilice el Protocolo FTP en su lugar. Tenga en cuenta que el sistema no admite el comando CD (cambio de directorio) de FTP.

## Entradas de Get FileList

Sintaxis: Get FileList

## Salidas de Get FileList

Un código de estado seguido del número de archivos almacenados en memoria y del nombre de cada archivo en memoria. Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | La entrada no es válida o ha superado los 15 bytes de longitud.
-2 | No se ha podido ejecutar el comando.

## Ejemplo con Get FileList

Para obtener el número de archivos y una lista de los archivos almacenados en el sistema de visión In-Sight, emita el siguiente comando: Get FileList

El sistema de visión responde con un código de estado (1) seguido del número de archivos que hay en la memoria (13). Por último, visualiza el nombre de cada uno de los archivos.