# Configurar la configuración de PROFINET para PLC S7-1200 de Siemens mediante el TIA Portal

Este procedimiento describe cómo hay que configurar la comunicación entre el sistema de visión In-Sight (y la tarea activa) y un PLC S7-1200 de Siemens utilizando el software TIA Portal de Siemens.

En los pasos de ejemplo descritos en las siguientes subsecciones se utilizan el siguiente hardware y software:

- Hardware de Cognex:
  - 1 x sistema de visión In-Sight.
- Hardware de Siemens:
  - 1 x CPU 1211C DC/DC/DC (6ES7 211-1AD30-0XB0, V2.1)
- Software de Siemens:
  - TIA Portal V13.0