# Configurar el hardware del PLC

Para configurar el hardware del PLC mediante el TIA Portal, siga los siguientes pasos:

1. Inicie el TIA Portal y cree un nuevo proyecto dándole el.

2. Agregue el PLC S7-1200 al proyecto. Para ello, haga doble clic sobre Add new device en el panel izquierdo de la interfaz de usuario y, a continuación, seleccione el tipo de PLC correcto, tal como se ilustra a continuación.

3. Haga doble clic sobre Devices & networks en el panel izquierdo, seleccione Network view en la parte superior y haga seguidamente clic sobre el símbolo de PLC CPU. Seleccione General en la parte inferior y haga clic sobre PROFINET interface. Establezca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace para la CPU, como se ilustra a continuación.