# Comprobar la aplicación en el SIMATIC Manager

Para comprobar que la aplicación se ejecuta correctamente, proceda de la forma siguiente en el SIMATIC Manager:

1. Establezca un nuevo valor de byte para User Data Cam0 en las variables de monitorización. Para ello, especifique el nuevo valor en la fila Modify value y, a continuación, haga clic sobre el icono de Activate modify values.

   Nota: Este valor se expresa, por defecto, en formato hexadecimal.

2. Dé un flanco ascendente al bit Set User Data Cam0. Para ello, póngalo primero a true y, a continuación, a false. Asegúrese de hacer clic sobre el icono de Activate modify values cada vez que se modifique el valor.

   Tras ponerse este bit a true, el bit Set User Data Ack Cam0 cambia también a true, indicándose así de que se envían los datos de User Data Cam0 a la red PROFINET.

   Tras restablecerse el bit Set User Data Cam0 a false, el bit Set User Data Ack Cam0 se pone también a false.

3. Una vez realizados los pasos anteriores, debería aparecer el nuevo valor en la página web configurada en Actualizar la tarea en el adaptador mediante SIMATEC.