# Comprobación de la aplicación en el SIMATIC Manager

Compruebe la aplicación en el SIMATIC Manager de la siguiente manera para asegurar de que escriban correctamente los datos en el PLC:

1. Ponga el sistema de visión en línea. Establezca un nuevo valor en la página web y, a continuación, haga clic sobre el botón Write To PLC creado en Actualizar la tarea en el adaptador.

2. Abra el SIMATIC Manager y compruebe las variables monitorizadas. El bit Results Completed Cam0 debe invertirse cada vez que se envían nuevos datos desde el sistema de visión al PLC. Al mismo tiempo, el bit Results Valid Cam0 debe ponerse en true para indicar nuevos datos. Los datos pueden verse en la fila Results, en formato hexadecimal por defecto.

3. Dé un flanco ascendente al bit Results Ack Cam0 para restablecer el bit Results Valid Cam0 a false. Para ello, ponga primero el bit Results Ack Cam0 en true y, a continuación, en false. Asegúrese de hacer clic sobre el icono de Activate modify values cada vez que se modifica el valor.