# Archivos de tarea

Una vez utilizadas las opciones File > Save All o Save As, la aplicación configurada en el adaptador de In-Sight se guardará en un único archivo *.jobx denominado [nombre_de_la_tarea].jobx. Este archivo *.jobx contiene todos los datos de configuración de la tarea de aplicación que se ha desarrollado específicamente para el sistema de visión. Un archivo de tarea sólo puede modificarse y guardarse mientras el sistema de visión está fuera de línea.

Puede guardar archivos *.jobx en ubicaciones distintas cuando cree o guarde nueva tarea:

- En el almacenamiento interno del dispositivo In-Sight (o en el almacenamiento externo USB o de tarjeta SD insertado en el dispositivo, si este lo admite).

- En el ordenador que se está ejecutando In-Sight Vision Suite y en el adaptador de desarrollo. Por defecto, las tareas se almacenan en la siguiente ubicación en el ordenador:

  <X>:\Usuarios\[User_Folder]\Documents\In-Sight Vision Suite\Jobs

Nota:

- Se puede añadir una protección por contraseña a la tarea. Para más información al respecto, consulte el tema Seguridad.