# ShiftRegister

Implementa una matriz de registro de turno o un «flujo» de datos en la o en el que se almacenan los valores de una celda tras cada evento.

Nota: Tras un reinicio, se llena el registro de turno con el primer valor que se lee.

## ShiftRegister Entradas

Parámetros | Descripción
Evento | Especifica el evento de actualización que ocasiona la lectura del Valor. Este parámetro tiene que ser una referencia para una de las siguientes: la estructura de datos Imagen en la celda A0 (la celda que contiene la función ) (por defecto). una celda que contiene una función Button. Nota: El ShiftRegister almacena el estado del valor referenciado tras cada actualización del valor por cualquier otra función que depende del evento especificado.
Valor | Una referencia a la celda que contiene los datos de origen (-9999999 a 9999999; por defecto = 0).
Número de pasos | Especifica el número de valores en la matriz interna de registro de turnos de la función (de 1 a 5000; por defecto = 10).
Restablecer | Obliga a la función a purgarse de los valores leídos anteriormente. El primer valor leído tras el Reinicio llenará el registro de turno.
0 = DESACTIVADO (por defecto) | La función continuará registrando valores del flujo de datos.
1 = Activado | La función purgará todos los valores del flujo de datos.

## ShiftRegister Salidas

Devuelve | Una estructura de datos Delay que contiene estadísticas sobre el Valor especificado, desde el Reinicio hasta el momento actual.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente la función en una celda, se crea una tabla de resultados en la hoja de cálculo con las siguientes funciones Almacenamiento cronometrado de datos Vision Data Access functions:
Etiqueta | Función | Descripción
Last | GetValue(Delay, Índice) | El último valor contenido en la estructura.
Mean | GetMean(Delay) | La media de todos los valores en la estructura.
SDev | GetSDev(Delay) | La desviación estándar de todos los valores en la estructura.
Min | GetMin(Delay) | El valor más pequeño contenido en la estructura.
Max | GetMax(Delay) | El valor más grande contenido en la estructura.