# Configurar la configuración de PROFINET para PLC S7 de Siemens mediante el SIMATIC Manager

Este procedimiento describe cómo hay que configurar la comunicación entre un sistema de visión In-Sight (y la tarea activa) y un PLC S7 de Siemens mediante el software SIMATIC Manager.

En los pasos de ejemplo descritos en las siguientes subsecciones se utilizan el siguiente hardware y software:

- Hardware de Cognex:
  - 1 sistema de visión In-Sight.
- Hardware de Siemens:
  - 1 x - CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0, V2.6)
- Software de Siemens:
  - SIMATIC Manager STEP 7 S7/M7/C7 de versión V5.5 + SP1 y nivel de revisión: K5.5.1.0