# Agregar el Sistema de visión In-Sight a Configuración de HW

Mientras se realiza el procedimiento para Importar el archivo GSD a Catalog, debería aparecer el sistema de visión In-Sight en el Catálogo que se encuentra en la parte derecha de la ventana.

Una vez pueda ver allí el sistema de visión, realice los siguientes pasos para agregarlo a HW Config:

1. Arrastre Sistema de visiónIn-Sight hacia PROFINET-IO-System en HW Config y suéltelo allí.

2. Haga clic con el botón derecho sobre PROFINET-IO-System y seleccione Object Properties. Desmarque la opción Use name in IO device / controller, si está marcada, y haga seguidamente clic sobre OK.

3. Haga clic con el botón derecho sobre sistema de visión In-Sight en HW Config y seleccione Object Properties. Escriba en Device Name el mismo nombre que utilizó al configurar Station Name en In-Sight Vision Suite, en el paso 5 de Configuración del Sistema de visión In-Sight

Nota:

Si la opción Assign IP address via IO controller no está marcada, el sistema mantiene la dirección IP del sistema de visión. Si está marcada, sustituye la dirección IP por un valor proporcionado por la CPU.