# Configuración de la HMI basada en web

Los parámetros de configuración de la HMI basada en web se utilizan para configurar el acceso de autenticación de los usuarios y el tiempo de espera de inactividad.

El requerimiento de registrarse para iniciar sesión y acceder a todas las PáginasWeb puede controlarse mediante el ajuste del parámetro Habilitar autenticación interna para todas las PáginasWeb contenidas en una tarea. Cuando está habilitado, se aplica a todas las PáginasWeb de una tarea y no selectivamente a una sola WebPage.

El usuario tendrá que introducir entonces sus credenciales (nombre de usuario y contraseña) para acceder desde un navegador web a una tarea que está en línea. La PáginaWeb predeterminada se cargará únicamente si el usuario ha podido iniciar correctamente sesión; de lo contrario, se seguirá visualizando el cuadro de diálogo para el inicio de sesión.

Las PáginasWeb de la tarea que se visualizarán al usuario vienen determinadas por el nivel de acceso del usuario, el cual se define en la utilidad User Settings de la aplicación In-Sight Vision Suite:

- Full: Acceso normal; los elementos de PáginaWeb estarán habilitados o deshabilitados conforme a la lógica de la PáginaWeb (por ejemplo, en función de si la propiedad Habilitada de un determinado elemento es verdadera o falsa o en función de otras condiciones que habilitan o deshabilitan un elemento a través de las diferentes asociaciones de vínculo que se han creado).
- Protected: Acceso normal; los elementos de PáginaWeb estarán habilitados o deshabilitados conforme a la lógica de la PáginaWeb (por ejemplo, en función de si la propiedad Habilitada de un determinado elemento es verdadera o falsa o en función de otras condiciones que habilitan o deshabilitan un elemento a través de las diferentes asociaciones de vínculo que se han creado).
- Locked: Acceso restringido; se encuentran deshabilitados todos los controles de la PáginaWeb que tienen la propiedad Authorization.

Nota:

- Cuando se desactiva la opción Enable Built-in Authentication (Habilitar autenticación interna), no se requiere el registro del usuario para iniciar sesión y todos los elementos son de acceso normal (es decir, el acceso a ellos está determinado por la lógica de la PáginaWeb).

- Algunas extensiones de Google Chrome™, como Evernote Web Clipper™, impiden la visualización del cuadro de diálogo de autenticación de HMI. Como consecuencia, no se puede acceder a las páginas utilizando Google Chrome™. Para solucionar el problema, elimine o desactive dichas extensiones del navegador Chrome antes de conectarse a la HMI.

Mientras la tarea está en línea, el Inactivity Timeout (Tiempo de espera de inactividad) determina el tiempo de interacción del usuario con el ordenador que ejecuta la HMI basada en PáginaWeb. Cuando este parámetro está habilitado (lo está por defecto), se cerrará automáticamente la sesión del usuario actual y se deshabilitarán todos los elementos de PáginaWeb que requieren autorización (para más información, véase el tema Autorización para elementos de PáginaWeb) si no ha habido ninguna interacción con el PC durante el período de tiempo especificado.