# Componentes de la ventana de Película

La ventana de Película (Filmstrip) consta de los siguientes elementos:

Elemento | Nombre | Descripción
1 | Fotogramas | Los fotogramas grabados comprenden lo siguiente: Imagen Nombre de imagen Número de secuencia El nombre predeterminado de un fotograma es Imagen. El número de secuencia del fotograma viene dado por el contador. Si se hace doble clic sobre el fotograma, este se reproduce. Al pasar el ratón sobre nombre del fotograma, se visualiza la ubicación del archivo del fotograma así como la fecha y la hora de su grabación. Se visualizan dos tipos de contornos alrededor de los fotogramas: Contorno azul: Marcador de selección, indica el o los fotogramas seleccionados por el usuario. Contorno amarillo: Marcador de posición de reproducción, indica el fotograma de la película que ha sido último reproducido.
2 | Carpeta | Abre el cuadro de diálogo Browse for Folder (Buscar carpeta) en el que se puede elegir la ubicación de la carpeta en la que han de guardarse los fotogramas o desde la cual han de cargarse los fotogramas. Si no se selecciona ninguna carpeta, el In-Sight guardará por defecto los fotogramas grabados en el siguiente directorio: <C>: \Documentos\In-Sight Vision Suite\In-Sight\Filmstrip
3 | Nombre del fotograma | Especifica el nombre del fotograma. El valor predeterminado es Imagen. Para establecer un nuevo nombre para el fotograma, escriba el nuevo nombre en el cuadro.
4 | Contador | Especifica el número de secuencia de los fotogramas. Este campo se rellena automáticamente, para lo que el contador de Película va contando los fotogramas grabados o cargados. El valor aumenta en una unidad tras cada registro. Se puede sobrescribir este valor tecleando un nuevo número o aumentarlo o disminuirlo utilizando los botones de paso. La numeración empieza desde 0 y sigue hasta 9999. Tras llegar el contador a 9999, se reinicia el recuento desde 0. Sobrescribir un valor significa que el recuento seguirá desde el número entrado. Por ejemplo, si teclea 50 en el cuadro, el siguiente fotograma grabado tendrá el número de secuencia 50, mientras que el valor del contador pasará a 51.
5 | Formato de archivo | Visualiza el formato del archivo de imagen de los fotogramas grabados. Para guardar los archivos de imagen, puede escoger entre los formatos de archivo .bmp o .jpg. El formato de archivo predeterminado es .bmp.
6 | Grabar | Puede grabar nuevas imágenes utilizando esta función. Cuando el modo de grabación está activado, el botón parpadea para indicar que la función Grabar está lista para la captura de imágenes. Al pulsar de nuevo el botón, se desactiva el modo de grabación.
7 | Retardo (ms) | Muestra el tiempo de retardo en milisegundos, es decir, la rapidez con la que un fotograma sigue al siguiente. El valor predeterminado es el de 200 milisegundos. El valor mínimo es 0 ms, valor que indica que no hay ningún retraso entre imágenes durante la reproducción. El valor máximo es 60 segundos (60000 ms).
8 | Reproducir primer fotograma | Cliquéelo para reproducir todos los fotogramas empezando por el primero.
9 | Reproducir fotograma siguiente | Cliquéelo para reproducir todos los fotogramas empezando por el fotograma actualmente seleccionado o por el que se acaba de reproducir.
10 | Reproducir en bucle | Cliquéelo para habilitar la reproducción en bucle. A continuación, haga clic sobre el botón Playback next frame para reproducir los fotogramas en un bucle. Cuando la reproducción llega al último fotograma de la película, la reproducción se reinicia automáticamente desde el primer fotograma. Pulse el botón Stop para finalizar la reproducción en bucle.
11 | Detener | Detiene la reproducción de la película.
12 | Reproducir el primero | Muestra el primer fotograma de la película.
13 | Reproducir anterior | Muestra el fotograma anterior al actual.
14 | Reproducir siguiente | Muestra el fotograma siguiente al actual.
15 | Reproducir último | Muestra el último fotograma de la película.